# Configuration Examples:

## Using the CLI to Configure IOS for Use with ACS

R1(config)# aaa new-model

R1(config)# aaa authentication login AUTHEN\_via\_TACACS group tacacs+ local

R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco

R1(config)# tacacs-server host 192.168.1.252 key cisco123

R1(config)# do ping 192.168.1.252

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# authorization exec Author-Exec\_via\_TACACS

R1(config-line)# login authentication AUTHEN\_via\_TACACS

## Verifying AAA

R1# debug tacacs

R1# telnet 10.0.0.1

Username: admin

Password: cisco

R1# debug aaa authentication

R1# debug aaa authorization

R1# telnet 10.0.0.1

Username: admin

Password: cisco